СОГЛАСОВАНО:

Председатель

Совета трудового коллектива

МБОУ «Боровская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Э.А. Салахова

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МБОУ «Боровская СОШ»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.А. Ильинский

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_г.

**ИНСТРУКЦИЯ № 26**

по охране труда при вождении тракторов и самоходных машин

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ**
   1. К вождению трактором и самоходных сельхозмашин допускаются лица, достигшие 18-ти летнего возраста, прошедшие медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, имеющие соответствующие удостоверения.
   2. К обучению вождению тракторов и самоходных сельхозмашин под руководством инструктора допускаются учащиеся с 15-ти летнего возраста.
   3. Опасные факторы:

* работа на неисправном тракторе или на неисправной сельхозмашине;
* вождение трактора или самоходной сельхозмашины не на специально оборудованной площадке;
* травмирование рук при устранении неисправностей при работающем двигателе или при пользовании неисправным инструментом.
  1. Трактора или самоходные сельхозмашины, предназначенные для обучения вождению учащихся, должны быть оборудованы двойным управлением, а также огнетушителем и мед. аптечкой

1. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ** 
   1. Проверить заправку трактора или самоходной сельхозмашины топливом, маслом, охлаждающей жидкостью.
   2. Путем пробного запуска двигателя убедитесь в нормальной работе всех систем, контрольных приборов и работе сигнализации.
   3. Убедиться в наличии огнетушителя и мед. аптечки.
2. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ**
   1. Строго соблюдать дисциплину, точно выполнять указания инструктора.
   2. Обучение вождению должно проводиться только на технически исправных и полностью укомплектованных инструментом и принадлежностями тракторах или других самоходных сельхозмашинах.
   3. Вождение трактора или сельхозмашины должно проводиться на специально оборудованной площадке и только в присутствии преподавателя.
   4. На территории учреждения и по дорогам вождение запрещается.
   5. Запрещается самостоятельно без инструктора занимать место в кабине, запускать двигатель и трогаться с места.
   6. Вождение трактора должно проводиться в соответствии с заданием, по заранее разработанным маршрутам, утвержденным руководителем учреждения или его заместителем.
   7. Вождение трактора допустимо на участках, крутизна склонов которых не превышает 8-9 градусов.
   8. Не допускается нахождение в кабине трактора лиц, не связанных с выполнением задания, а также превышающих количество мест в кабине.
   9. Передача управления трактором другому учащемуся должна производиться только в специально установленном месте и при остановленном тракторе.
   10. Запрещается вождение трактора во время грозы и ливня, а также на скользком грунте
3. **ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ**
   1. При возникновении неисправности в работе двигателя, контрольных приборов или систем остановить трактор, заглушить двигатель. Движение можно возобновить только после устранения неисправности.
   2. Устранение неисправности при работающем двигателе запрещается.
   3. При плохом самочувствии остановить трактор и сообщить об этом мастеру.
   4. При получении учащимися травмы и немедленно оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения а также родителям пострадавшего
4. **ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ**
   1. Поставить трактор или самоходную сельхозмашину на место стоянки, выключить двигатель и привести их в порядок.
   2. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

**ОЗНАКОМЛЕН: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**